|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed punkt 1, styringsboks punkt 3 og styringsboks punkt 8 | | **Skal kunne kommunikere over lysnettet.** | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Der sendes en ”tænd kommando” til enhed via software på PC | På PC skærm kan der ses i et kontrolvindue, at en ”tænd kommando” afsendes fra styringsboks til enhed  Enhed der sendes ”tænd kommando” til tændes |  |  |
| **2** | Der returneres en besked fra enhed til styringsboks om at ”tænd kommando” er modtaget | På PC skærm kan der ses i et kontrolvindue, at en besked fra enhed modtages af styringsboks. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed punkt 2 | | **Skal kunne tilsluttes <dansk> stikkontakt** | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Enhed tilsluttes dansk stikkontakt efter standard DS 60884-2-D1:2011 | Enhed passer i stikkontakt efter standard DS 60884-2-D1:2011 |  |  |