|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | | 21: Man bør kunne fjerne enheder til rum. | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Styreboks tilsluttes lysnettet samt pc. Pc software opstartes og den personlige kode indtastes. Der trykkes på knappen fjern enhed | Formular til fjernelse af enheder kommer frem, hvor det er muligt at trykke på en dropdown menu. |  |  |
| **2** | Der trykkes på pilen ved drop down menuen for rum | En liste over de konfigurerede rum kommer frem samt mulighed for at fjerne et rum. |  |  |
| **3** | Der vælges et rum på listen og enheden fjernes | Enheden fjernes. En opdateres liste vises, hvor rummet er fjernet fra |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | | 22: Man skal kunne indstille et tidsinterval hvor en enhed skal udføre dens handling | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Styreboks tilsluttes lysnettet samt pc. Pc software opstartes og den personlige kode indtastes. Der trykkes på knappen indstil en enhed | Formular til indstilling af tidsintervallet for enheder dukker frem. Muligt at indstille tidspunkt og hvilke uge, hvor enheden skal udføre dens handling. |  |  |
| **2** | Tidspunkt bliver indstillet | Brugeren vælger i hvilket tidsrum som enheden skal udføre dens handling. |  |  |
| **3** | Ugedage vælges | Brugeren vælger hvilke dage enheden skal udføre dens handling |  |  |
| **4** | Brugeren trykker OK.  Programmet bekræfter udførelsen. | Brugeren godkender tidsintervallet. Hvorefter en besked dukker op, hvor softwaren bekræfter tidsintervallet for enheden. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | | 23: Der skal være en GUI med 4 knapper | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Styreboks tilsluttes lysnettet samt pc. Pc software opstartes og den personlige kode indtastes. Brugerflade vinduet opstares | Det ses at GUI indeholder 4 knapper. |  |  |