# BRAINASTORM:

Kodelås (DEII board koblet på arduino, formegentlig et high signal som bestemmer)

Kommunikation mellem pc og arduino skal afhænge af kodens ”status”  
INGEN kommunikation (arduino til pc) hvis ingen kode. (Ingen kode=Ingen PC)

Realtime Clock er nødvendig for håndtering af kalenderen (der er bestilt 6 stk) da MC ellers ikke har ”tidsfornæmmelse”

master skal have punkt i masterprotokol hvor master opdaterer sin tid.

Registre til at vælge enhedshandlinger i forbindelse med kommunikation fra master til slave.

Begrænsninger i forhold til register størrelse og antal samtidige enhedshandlinger og antal af enheder.

VI MANGLER MASTER PROTOKOL!