Terminologi liste:

# <Dansk stikkontakt>

Dansk stikkontakt er efter standarden ”DS 60884-2-D1:2011[[1]](#footnote-1)”

# <Tænd kommando>

En tænd kommando er en binær kommando, med en adresse på enhed, rumkode og data-bits (hvor i tænd kommandoen ligger) der sendes fra styreboksen over lysnettet, og bliver registreret af den enhed, som passer til adressen eller eventuelt de enheder der passer til rumkoden.

# <Kritiske system fejl>

Kritiske system fejl indebærer kommunikations fejl til alle enheder tilsluttet systemet.   
(Kan i senere udvidelser af systemet, også udvides til at indeholde

1. https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2011/Schuko-myter-og-fakta [↑](#footnote-ref-1)