# Accepttest af usecase 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Use case under test*** | | Usecase 6: Kør simulering | | |
| ***Scenarie*** | | Hovedscenarie samt Udvidelse 1. | | |
| ***Prækondition*** | | Styreboks er tilsluttet strøm og opstartet, 1 lampe enhed er konfigureret i systemet. | | |
|  | |  | | |
| Step | Handling | Forventet observation/resultat | Faktisk observation/resultat | Vurdering (OK/FAIL) |
| 1 | Tilslut PC via USB og konfigurer styreboksen til at tænde for en lampe om 10 minutter og slukke den igen efter at have været tændt i 10 minutter. Afbryd herefter PCen fra styreboksen igen. | Lampen tænder efter 10 minutter og venter herefter 10 minutter og slukker igen. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Use case under test*** | | Usecase 6: Opstart af system | | |
| ***Scenarie*** | | Udvidelse 2: Handlingen kan ikke udføres | | |
| ***Prækondition*** | | Styreboks er tilsluttet strøm og opstartet, 1 lampe enhed er konfigureret i systemet. | | |
|  | |  | | |
| Step | Handling | Forventet observation/resultat | Faktisk observation/resultat | Vurdering (OK/FAIL) |
| 1 | Tilslut PC via USB og konfigurer styreboksen til at tænde for en lampe om 10 minutter og slukke den igen efter at have været tændt i 10 minutter. Afbryd herefter PCen fra styreboksen igen. Og afbryd lampeenheden fra stikkontakten. | Lampen reagerer ikke på tidsplanen. |  |  |
| 2 | Tilslut PC og gennemgå Usecase 1: opstart af system. | Liste over fejl hændelser siden sidste tilslutning af pc vises på skærmen. |  |  |