|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styringsboks punkt 4 | | **Skal indeholde en kodelås** | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Der observeres visuelt om der er en kodelås | Kodelås er fysisk tilstede |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styringsboks punkt 5  Styringsboks punkt 6  Styringsboks punkt 7 | | **Skal kunne håndtere op til 255 enheder**  **Skal kunne tænde en enhed i systemet**  **Skal kunne slukke en enhed i systemet** | | |
|  | | | | |
| **Step** | **Handling** | **Forventet observation/resultat** | **Faktisk observation/resultat** | **Vurdering (OK/FAIL)** |
| **1** | Enhed 1 og 2 tilsluttes | Enhed 1 og 2 er tilsluttet |  |  |
| **2** | Enhed 1 tændes | Enhed 1 er tændt |  |  |
| **3** | Enhed 2 tændes | Enhed 2 er tændt |  |  |
| **4** | Enhed 1 slukkes | Enhed 1 er slukket |  |  |
| **5** | Enhed 2 slukkes | Enhed 2 er slukket |  |  |